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ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик на: УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА»
(код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації,
Код НК 031:2024 Z11040104-Мультидисциплінарні ультразвукові сканери (внутрішні органи і кардіологія тощо)(ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі                                                                                                         (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради, вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013  код ЄДРПОУ 02005763.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА» (код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, Код НК 031:2024 Z11040104-Мультидисциплінарні ультразвукові сканери (внутрішні органи і кардіологія тощо)
(ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-08-10-004093-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    4 740 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі статистичного аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом  1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення:  	4 740 000,00  грн. згідно з Довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР № 49 від 02.07.2026 року,  наказом  Управління ОЗ Чернівецької МР № 57 від 21.07.2026року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2026 рік»
Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади. 
КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 
КЕКВ : 3210;3110 «Капітальні видатки»; «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін постачання —по 30 вересня 2026 р. 
Якісні, кількісні та технічні характеристики Обладнання визначені з урахуванням реальних потреб підприємства, керівника структурного підрозділу, Завідуюча відділення ультразвукової та функціональної діагностики  Ганни СВИНАРЧУК та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Враховуючи зазначене, Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі
Ультразвукова  діагностична система 
(код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, Код НК 031:2024 Z11040104-Мультидисциплінарні ультразвукові сканери 
(внутрішні органи, акушерство та гінекологія  тощо) 
ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини
Кількісні характеристики предмета закупівлі
	№
	Назва 
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА» (код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, Код НК 031:2024 Z11040104-Мультидисциплінарні ультразвукові сканери (внутрішні органи і кардіологія тощо)
	комплект
	1



Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції.
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.
В складі тендерної пропозиції учасник надає:
- копію декларації або копію документу(ів), що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.
3. Учасник надає заповнену Таблицю 1 Додатку №2 до тендерної документації завірений підписом учасника.
4. Гарантійний термін обслуговування не менше 24 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами).
Гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції.
5. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником. (Надати підтверджуючі кваліфікаційні документи. Кваліфікаційні документи повинні підтверджувати необхідні знання та досвід виконання аналогічних послуг.)
6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.
Гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції
7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
Гарантійний лист надається Учасником у складі тендерної пропозиції

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	
№
з/п
	Медико-технічні характеристики
	Вимога щодо наявності функції або величини параметра
	Відповідність (так / ні), з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа

	1
	Повністю цифрова ультразвукова діагностична система 
	Наявність
	

	2
	Типи досліджень:
· Акушерські;
· Гінекологічні;
· Абдомінальні;
· Поверхневі органи та молочна залоза
· Судинні; 
· Педіатричні;
· Кардіологічні 
· Трансректальні
· Головного мозку
· Скелетно-м’язової системи
	
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
Наявність
	

	3
	LED монітор високої роздільної здатності діагональ: не менше 21,5 дюйми
	Наявність

	

	4
	Кольорова командна сенсорна панель управління не менше 14 дюймів
	Наявність

	

	5
	Зображення: обробка та відображення
· Максимальна глибина сканування, не гірше
· Безперервне динамічне фокусування на прийом
· Кількість градацій сірого, не гірше
· Динамічний діапазон системи, не гірше
	
40 см
Наявність
256
381 дБ
	

	6
	Параметри сканування:
В-режим:
· карт сірої шкали, не менше
· карт псевдофарбування, не менше
· Автоматична оптимізація зображень в В-режимі
· Максимальна глибина сканування, не менше
· Збільшення зображення в режимі стоп-кадру, не менше
· Максимальний діапазон часто, Мгц, не гірше
	
Наявність
21
10
Наявність
40
20
18
	

	7
	М-режим:
· карт сірої шкали, не менше
· карт псевдофарбування, не менше
	Наявність
18
11
	

	8
	Колірний М-режим:

	Наявність
	

	9
	Колірне доплерівське картування (КДК):
· Частота повторення імпульсів, не гірше
· Діапазон швидкостей, не гірше

	Наявність
0,1-20,5 кГц
0,03-4,23 м/с
	

	10
	Енергетичний доплер (ЕД):

	Наявність
	

	11
	Колірне доплерівське картування високої якості
	Наявність
	

	12
	Об’ємне відображення колірного профілю потоку
	Можливість активації
	

	13
	Імпульсно-хвильовий допплер:
- частота повторення імпульсів, не вужче, кГц
- діапазони швидкостей, не вужче, м/с
- зміна а сканування, мкс., град
- корекція а, крок, не більше, град
- автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального часу;
	Наявність
Від 0,9 до 22
Від 0,01 до 16
+/- 85
1
Наявність

	

	14
	Постійно-хвильовий допплер:
-  частота повторення імпульсів, не вужче, кГц
- діапазони швидкостей, не вужче, м/с
- автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального часу
	Можливість активації 
1,3-41,7
0,1-30,8
Можливість активації 
	

	15
	Програма 3D / 4D реконструкції в режимі реального часу 

	Наявність
	

	16
	Недопплерівське картування кровотоку

	Можливість активації
	

	17
	Еластографія компресійна
	Можливість активації
	

	18
	Режим роботи з використанням УЗ контрастних речовин
	Можливість активації
	

	19
	Регулювання в Пост процесингу

	Наявність
	

	20
	Виміри для всіх видів досліджень
· Загальні виміри
· Виміри в пологах
· Виміри серця плоду
· виміри біометричні
· виміри гінекологічні
· виміри педіатричні
· виміри мозку плоду
· виміри трансректальні
· виміри абдомінальні
· виміри поверхнево розташованих органів
· виміри судинні
· виміри кардіологічні
	

Наявність

	

	21
	ДАТЧИКИ, які входять в комплект:


	21.1
	Мікроконвексний універсальний внутрішньопорожнинний датчик для акушерства, гінекології, урології: 
· частотний діапазон, не гірше  
· кількість елементів, не менше
· кут сканування, не менше
· Біопсійна насадка
	Наявність


3,0-9,0 МГц
192
1830
Можливість активації
	

	21.2
	Лінійний датчик мультичастотний для досліджень поверхневих органів, педіатричних, периферичних судин, молочної залози
· частотний діапазон, не гірше  
· кількість елементів, не менше
· ширина апертури, не менше

· Біопсійна насадка
	Наявність


4-12 МГц
192
38  мм
Можливість активації
	

	21.3
	Датчик конвексний об’ємний для абдомінальних досліджень та 3D/4D
· частотний діапазон, не гірше  
· кількість елементів, не менше
	Наявність

2-5 МГц
128

	

	22
	Інтегрована в апарат комп'ютерна робоча станція для архівації та обробки в цифровому вигляді ультразвукових зображень і кінопетель

	
	

	
	Автоматичне створення звітів
	Наявність
	

	
	Включення в звіти зображень
	Наявність
	

	
	Редактор звітів
	Можливість активації
	

	
	Система архівування даних зображень та кінопетель
	Наявність
	

	23
	Додаткові пристосування


	
	Модуль ЕКГ
	Можливість активації
	

	
	Термопринтер
	Можливість активації
	

	
	Панель вводу ЕКГ сигналів з комплектом кабелів
	Можливість активації
	

	
	Джерело безперебійного живлення
	Наявність
	

	
	Ч/Б принтер
	Можливість активації
	



*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».
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